**Příloha č. 1**

# Technické podmínky pracovní plošiny na automobilovém podvozku - příloha č. 1 Kupní smlouvy

***Pokyny k vyplnění přílohy č. 1 smlouvy:***

*Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulkách označené zeleně. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE (v případě, že dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na vozidlo), v ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní hodnotu (např. má-li být výkon motoru min. 95 kW, uvede dodavatel konkrétní hodnotu např. 100 kW).* ***Hodnota technických údajů musí být vyplněna na základě dokladové části nabízeného vozidla (produktový list, technicky list apod.).***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace nového automobilu** | | | | | | |
| **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | | | | | **SKUTEČNÉ PARAMETRY (vyplní dodavatel)** | |
| **Značka a typ (obchodní název) výrobku:** | | | | | **………………** | |
| **Druh vozidla:** | Užitkové | | | ANO/NE\* | |
| **Kategorie vozidla:** | N1 | | | ANO/NE\* | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | | | |
| **Motor** | Palivo | diesel | | ANO/NE\* | |
|  | Výkon kW | Min. 99 kW | | ……………… kW | |
|  | | | | | | |
| **Rozměry** | Max. **délka** | 8000 mm | | ……………… mm | |
|  | Max. **šířka** | 2.200 mm | | ……………… mm | |
|  | Max. **výška** | 2.800 mm | | ……………… mm | |
|  | | | | | | |
| **Pohon kol** | Min. přední náprava (FWD) nebo zadní náprava (BWD) | | | Uveďte typ nápravy | |
|  | | | | | | |
| **Karoserie** | Tvar karoserie | |  | Uveďte tvar karoserie | |
|  | Počet míst k sezení | | Min. 2 | Uveďte počet míst k sezení | |
|  | **Barva vozidla není pevně definována, vhodná je bílá barva případně jiná barva s aktuálním skladovým vozidlem** | | | Uveďte navrhovanou barvu vozidla (nepovinné) | |
|  | | | | | | |
| **Řízení** | Posilovač řízení | | | ANO/NE\* | |
|  | Palubní počítač minimálně s funkcí stavu aktuálního dojezdu počtu km (případně spotřeby) | | | ANO/NE\* | |
|  | Výškově nastavitelné sedadlo – min. řidiče | | | ANO/NE\* | |
|  | Výškově nastavitelný volant | | | ANO/NE\* | |
|  | | | | | | |
| **Aktivní a pasivní bezpečnost** | Min. airbagy pro 1. řadu sedadel (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka) | |
|  | ABS systém | | | ANO/NE\* | |
|  | Elektronický stabilizační systém | | | ANO/NE\* | |
|  | Asistent proti prokluzu kol při rozjezdu vozidla | | | ANO/NE\* (uveďte typ systému) | |
|  | Asistent pro rozjezd do svahu (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka) | |
|  | Parkovací senzory – přední (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka) | |
|  | Parkovací senzory – zadní (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka) | |
|  | Zadní parkovací kamera povinně (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka) | |
|  | Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechny sedadla | | | ANO/NE\* | |
|  | | | | | | |
| **Výbava a příslušenství - povinné** |  | | |  | |
|  | Centrální zamykání s dálkovým ovladačem | | | ANO/NE\* | |
|  | Integrované originální rádio FM/AM, Bluetooth doporučované výrobcem vozidla, včetně vhodné integrované reprosoustavy doporučované výrobcem vozidla | | | ANO/NE\* | |
|  | Elektricky vyhřívané sedadlo řidiče | | | (uveďte – nepovinná položka) | |
|  | Automatická klimatizace předního prostoru (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka) | |
|  | Elektricky ovládaná okna | | | ANO/NE\* | |
|  | Hlavní světlomety v LED provedení (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka) | |
|  | Přední mlhová světla (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka) | |
|  | Denní svícení v LED provedení | | | ANO/NE\* | |
|  | Na kola budou nasazeny letní pneumatiky | | | ANO/NE\* | |
|  | Kontrola tlaku v pneumatikách | | | ANO/NE\* | |
|  | Vozidlo vybaveno hasicím přístrojem včetně držáku (pod sedadlem řidiče nebo zavazadlovém prostoru) | | | ANO/NE\* | |
|  | | | | | | |
| **Výbava, příslušenství, doplňky – nepovinné (vepište)** |  | | | | |
| **Vybavení a technické požadavky na plošinu** | | | | | | |
| **Pracovní výška** | Min. 16,0 m Do 19 m | | | ANO/NE\* | |
| **Boční dosah** | Do 10 m při 225 kg | | | ANO/NE\* | |
| **Maximální nosnost** | 225 kg nebo výhodnější hodnota | | | ANO/NE\* | |
| **Koncepce ramene** | teleskopické rameno, výsuv zajistit vícenásobným teleskopickým válcem bez použití́ řetězů | | | ANO/NE\* (uveďte typ systému) | |
| **Rotace ramene** | Min. 380stupňů | | | ANO/NE\* | |
| **Otáčení koše** | Min. 65 a 65 stupňů včetně | | | ANO/NE\* | |
| **Pracovní koš** | Min. rozměry 138x68x110, z lehkých slitin (hliník atp.) | | | ANO/NE\* | |
| **Pohon plošiny** | Hydraulický od motoru přes PTO | | | ANO/NE\* (uveďte typ systému) | |
| **Ovládání** | Elektro-hydraulické | | | ANO/NE\* (uveďte typ systému) | |
| **Podpěry** | Typ H, volitelně výsuv do boku včetně možnosti ovládaní́ podpěr vozidla na rámu, | | | ANO/NE\* | |
| **Další funkcionality plošiny** | Ochrana Blokační ventily na všech hydraulických komponentech | | | ANO/NE\* | |
|  | Křížová blokace ovládání podpěr a teleskopického ramene | | | ANO/NE\* | |
|  | Ruční pumpa pro nouzové sbalení plošiny v případě poruchy | | | ANO/NE\* | |
|  | Podlaha klece z protiskluzného hliníkového plechu | | | ANO/NE\* | |
|  | Start/stop motoru vozidla z koše i rámu plošiny | | | ANO/NE\* | |
|  | zásuvka 230 V v koši | | | ANO/NE\* | |
|  | měřič motohodin | | | ANO/NE\* | |
|  | bezpečnostní zařízení podle CE direktivy proti přetížení klece | | | ANO/NE\* | |
| **Výkon podvozku** | Min. 99 kW, Euro 6e | | |  | |
| **Záruka** | Délka záruky v měsících min. 24 měsíců | | | ……………… měsíců | |
|  | | | | | | |

- Vozidlo bude vybaveno dle ustanovení §32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

\* kde je uveden symbol „\*“ potom musí dodavatel uvést ANO, k ano může uvést hodnotu plnění, pokud je dále v závorce uveden pokyn, řídí se dodavatel ještě pokynem k vyplnění. Pokud je uvedeno u výbavy „nepovinné“, potom dodavatel vyplňuje pouze, pokud má v základní výbavě bez dopadu na nabídkovou cenu.

V ……………………dne…………………. 2025 Podpis: