**Příloha č. 1**

# Technické podmínky multifunkčního komunálního vozidla - příloha č. 1 Kupní smlouvy

***Pokyny k vyplnění přílohy č. 1 smlouvy:***

*Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulkách označené zeleně. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE (v případě, že dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na vozidlo), v ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní hodnotu (např. má-li být výkon motoru min. 95 kW, uvede dodavatel konkrétní hodnotu např. 100 kW).* ***Hodnota technických údajů musí být vyplněna na základě dokladové části nabízeného vozidla (produktový list, technicky list apod.).***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | | | | | | |
| **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | | | | | **SKUTEČNÉ PARAMETRY (vyplní dodavatel)** | |
| **Značka a typ (obchodní název) výrobku:** | | | | | **………………** | |
| **Druh vozidla:** | Užitkové | | | ANO/NE\* | |
| **Kategorie vozidla:** | N1 | | | ANO/NE\* | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | | | |
| **Motor** | Palivo | Diesel | | ANO/NE\* | |
|  | Výkon v kW min. | Min 110 kW | | ………………kW | |
|  | Max. kr. m. v NM při 2750/min  2300/min | Min 360 | | ……………… | |
|  | | | | | | |
| **Rozměry a technické požadavky** | Celková hmotnost | Do 3500 kg | | ………………kg | |
|  | Rozvor | Do 2500 mm | | ……………… m | |
|  | | | | | | |
| **Pohon kol a náprava** | Zadní náprava dvoumontáž | | | Uveďte typ nápravy | |
| **Pneumatiky** | Plnohodnotné Rezervní kolo | | | ANO/NE\* | |
|  | | | | | | |
| **Karoserie** | Tvar karoserie | |  | Uveďte tvar karoserie | |
|  | Počet míst k sezení min. | | 3 | Uveďte počet míst k sezení | |
|  | Kabina | | sklopná | ANO/NE\* | |
|  | **Barva vozidla není pevně definována, vhodná je žlutá nebo bílá barva případně jiná barva s aktuálním skladovým strojem** | | | Uveďte navrhovanou barvu vozidla (nepovinné) | |
|  | | | | | | |
| **Řízení** | Posilovač řízení | | | ANO/NE\* | |
|  | Palubní počítač minimálně s funkcí stavu aktuálního dojezdu počtu km dle spotřeby (nepovinné) | | | ANO/NE\* | |
|  | Výškově nastavitelný volant (nepovinné) | | | ANO/NE\* | |
|  | Sloupek volantu seřiditelný | | | ANO/NE\* | |
|  | | | | | | |
| **Aktivní a pasivní bezpečnost** | Min. airbagy pro řidiče | | | ANO/NE\* | |
|  | ABS systém | | | ANO/NE\* | |
|  | Bezpečnostní pásy pro všechny sedadla | | | ANO/NE\* | |
|  | | | | | | |
| **Výbava a příslušenství - povinné** |  | | |  | |
|  | Centrální zamykání s dálkovým ovladačem (nepovinné) | | | ANO/NE\* | |
|  | Rádio FM/AM | | | ANO/NE\* | |
|  | Elektricky vyhřívané sedadlo řidiče (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Automatická klimatizace předního prostoru | | | ANO/NE\* | |
|  | Elektricky ovládaná přední okna (nepovinné) | | | ANO/NE\* | |
|  | Hlavní světlomety min. halogen provedení | | | ANO/NE\* | |
|  | Přední mlhová světla | | | ANO/NE\* | |
|  | Denní svícení v LED provedení (nepovinné) | | | ANO/NE\* | |
|  | Kontrola tlaku v pneumatikách (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Vozidlo vybaveno hasicím přístrojem včetně držáku (nepovinné) | | | ANO/NE\* | |
|  | Elektronický stabilizační systém | | | ANO/NE\* | |
|  | Vyhřívaná zpětná zrcátka | | | ANO/NE\* | |
|  | Imobilizér s transpondérem | | | ANO/NE\* | |
|  | Akustická výstraha při couvání | | | ANO/NE\* | |
|  | Aktivní brzdový asistent (AEBS) | | | ANO/NE\* | |
|  | Asistent jízdy v pruzích (LDWS) | | | ANO/NE\* | |
|  | Tachograf digitální (2 řidiči) | | | ANO/NE\* | |
|  | Diferenciál s omezeným prokluzem | | | ANO/NE\* | |
|  | Tažné zařízení do 3000 kg | | | ANO/NE\* | |
|  | Omezovač rychlosti 90 km/h | | | ANO/NE\* | |
|  | Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo | | | ANO/NE\* | |
|  | Dvoupístový systém ovládaný elektrorozvaděčem | | | ANO/NE\* | |
|  | Kapacita zdvihu háku 2,5t | | | ANO/NE\* | |
| **Nosič kontejneru** | Manipuluje se všemi výměnnými odvalovacími kontejnery | | | ANO/NE\* | |
|  | Délka kontejneru min. 2600 mm | | | ……………… mm | |
|  | Šířka kontejneru min. 1650 mm | | | ……………… mm | |
|  | Výška háku 950 mm | | | ……………… mm | |
|  | Rozteč kladek 1130 mm | | | ……………… mm | |
|  | Celková délka mechanismu 2600 mm max. 2800 mm | | | ……………… mm | |
|  | Celková šířka mechanismu min. 1115 mm | | | ……………… mm | |
|  | Max. úhel nakládání kontejneru min 21° max. 25 ° | | | ……………… ° | |
|  | Max. úhel vysypání kontejneru 57° | | | ……………… ° | |
| **Sypač vozovek na kontejnerovém rámu** | Plastový zásobník, objem min. 1100 l a max. 1500 l | | | ……………… l | |
|  | Elektro pohon 12V | | | ANO/NE\* | |
|  | Rozmetadlo z vysoce zátěžového plastu | | | ……………… mm | |
|  | Ochranné síto | | | ANO/NE\* | |
|  | Horní krycí plachta | | | ANO/NE\* | |
|  | Vibrační zařízení | | | ANO/NE\* | |
|  | Sklopné rozmetadlo | | | ANO/NE\* | |
|  | Osvětlení pracovního prostoru | | | ANO/NE\* | |
|  | Prodloužení rozmetadla | | | ANO/NE\* | |
|  | Nerezový rám | | | ANO/NE\* | |
|  | Digitální ovládání z místa obsluhy s vlastní diagnostikou (regulace dávky a šířky posypu, automatického zpětného chodu) | | | ANO/NE\* | |
|  | Podélně uložená šroubovice | | | ANO/NE\* | |
|  | Šířka posypu min 1000 mm a max. 12000 mm | | | ……………… mm | |
|  | Vhodné materiály: veškeré posypové materiály | | | ANO/NE\* | |
|  | Kontejnerový rám zinkovaný, plně kompatibilní s nosičem kontejnerů | | | ANO/NE\* | |
| **Čelní sněhový pluh** | Pracovní záběr min 1900 mm | | | ……………… cm | |
|  | Elektrohydraulický pohon 12V | | | ANO/NE\* | |
|  | Rychloupínací systém | | | ANO/NE\* | |
|  | Přídavná pracovní světla včetně ukazatele směru | | | ANO/NE\* | |
|  | Elektronické ovládání z místa obsluhy | | | ANO/NE\* | |
|  | Pryžový břit | | | ANO/NE\* | |
|  | Systém odpružení pluhu | | | ANO/NE\* | |
|  | Pohotovostní hmotnost 150 kg | | | ……………… kg | |
|  | Deflektor pro úletu sněhu | | |  | |
| **Nádrž s benzínovým čerpadlem pro zavlažování na kontejnerovém rámu** | Objem min. 1000 l a max. 1500 l | | | ……………… l | |
|  | Čerpadlo benzínové Ano | | | ANO/NE\* | |
|  | Výkon (l/min) 120 l a max. 140 l | | | ……………… l | |
|  | Sací hadice min. délka 6 m | | | ANO/NE\* | |
|  | Zalévací hadice min. délka 20 m | | | ANO/NE\* | |
| **Kontejnerový rám** | Zinkovaný | | | uveďte | |
|  | | | | | | |
| **Výbava, příslušenství, doplňky – nepovinné (vepište)** |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Záruka** | Délka záruky v měsících min. 24 měsíců bez limitu ujetých km | | | ……………… měsíců | |
|  | | | | | | |

- Vozidlo bude vybaveno dle ustanovení §32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

\* kde je uveden symbol „\*“ potom musí dodavatel uvést ANO, k ano může uvést hodnotu plnění, pokud je dále v závorce uveden pokyn, řídí se dodavatel ještě pokynem k vyplnění. Pokud je uvedeno u výbavy „nepovinné“, potom dodavatel vyplňuje pouze, pokud má v základní výbavě bez dopadu na nabídkovou cenu.

V ……………………dne…………………. 2025 Podpis: