**Příloha č. 1**

# Technické podmínky Rypadlo nakladače - příloha č. 1 Kupní smlouvy

***Pokyny k vyplnění přílohy č. 1 smlouvy:***

*Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulkách označené zeleně. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE (v případě, že dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na vozidlo), v ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní hodnotu (např. má-li být výkon motoru min. 95 kW, uvede dodavatel konkrétní hodnotu např. 100 kW).* ***Hodnota technických údajů musí být vyplněna na základě dokladové části nabízeného vozidla (produktový list, technicky list apod.).***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace nového Rypadlo nakladače** | | | | | | |
| **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | | | | | **SKUTEČNÉ PARAMETRY (vyplní dodavatel)** | |
| **Značka a typ (obchodní název) výrobku:** | | | | | **………………** | |
| **Druh vozidla:** | Užitkové | | | ANO/NE\* | |
| **Kategorie vozidla:** | S | | | ANO/NE\* | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | | | |
| **Motor** | Palivo | Diesel | | ANO/NE\* | |
|  | Boční přístup | ANO | | ANO/NE\* | |
|  | | | | | | |
| **Rozměry a technické požadavky** | Váha stroje max. | 3,3 t | | ………………t | |
|  | Min. velikost kol | 12 – 16,5“ | | ……………… mm | |
|  | Šířka stroje (odchylka) | 1 550 mm odchylka max. +/- 50 mm | | ……………… m | |
|  | Výška stroje (odchylka) | 2245 mm odchylka max. +/- 50 mm | | ……………… mm | |
|  | Světlá výška (odchylka) | 280 mm světlá výška min. 280 a max. 290 | | ……………… mm | |
|  | Nosnost palet. vidlí min. | 1200 kg | | ……………… kg | |
|  | Nosnost palet. vidlí v plném rozsahu zdvihu min. | 1000 kg | | ……………… kg | |
|  | Hloubka podkopu min. | 3200 mm | | ……………… mm | |
|  | Vylamovací síla přední lžíce min. | 2450 kg | | ……………… kg | |
|  | Objem přední lžíce min. | 0,40 m3 max. +12% | | ……………… m3 | |
|  | Maximální délka stroje ve složeném stavu | 3700 mm s max. odchylkou 50 mm | |  | |
|  | Rychlost min. | 20 km/h | | ……………… km/h | |
|  | | | | | | |
| **Pohon kol a náprava** | Obě nápravy řiditelné | | | Uveďte typ nápravy | |
|  | Přední výkyvná náprava | | | ANO/NE\* | |
|  | Přední náprava se samosvorným diferenciálem | | | ANO/NE\* | |
|  | Zadní náprava se samosvorným diferenciálem | | | ANO/NE\* | |
|  | Hydrostatický pohon | | | ANO/NE\* | |
|  | | | | | | |
| **Karoserie** | Tvar karoserie | |  | Uveďte tvar karoserie | |
|  | Počet míst k sezení min. | | 1 | Uveďte počet míst k sezení | |
|  | Boční dveře (min. na jedné straně) | | | ANO/NE\* | |
|  | **Barva vozidla není pevně definována, vhodná je žlutá barva případně jiná barva s aktuálním skladovým strojem** | | | Uveďte navrhovanou barvu vozidla (nepovinné) | |
|  | | | | | | |
| **Řízení** | Posilovač řízení | | | ANO/NE\* | |
|  | Palubní počítač minimálně s funkcí stavu aktuálního dojezdu počtu km dle spotřeby (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Výškově nastavitelné sedadlo – min. řidiče (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Výškově nastavitelný volant (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | | | | | | |
| **Aktivní a pasivní bezpečnost** | Min. airbagy pro 1. řadu sedadel (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | ABS systém (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Min. Dvoubodové bezpečnostní pásy pro všechny sedadla | | | ANO/NE\* | |
|  | | | | | | |
| **Výbava a příslušenství - povinné** |  | | |  | |
|  | Centrální zamykání s dálkovým ovladačem (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Rádio FM/AM | | | ANO/NE\* | |
|  | Elektricky vyhřívané sedadlo řidiče (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Automatická klimatizace předního prostoru (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Elektricky ovládaná přední okna (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Hlavní světlomety v LED provedení (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Přední mlhová světla (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Denní svícení v LED provedení (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Kontrola tlaku v pneumatikách (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Vozidlo vybaveno hasicím přístrojem včetně držáku (nepovinné) | | | (uveďte – nepovinná položka)\* | |
|  | Teleskopické prodloužení podkopu (500 mm) | | | ANO/NE\* | |
|  | Zadní podkopová lžíce min. 500 mm | | | ANO/NE\* | |
|  | Přední lžíce 4v1 včetně hydraulického kitu | | | ANO/NE\* | |
|  | Paletizační vidle min. 1200 mm | | | ANO/NE\* | |
|  | Rýchloupínač skid | | | ANO/NE\* | |
|  | | | | | | |
| **Výbava, příslušenství, doplňky – nepovinné (vepište)** |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Záruka** | Délka záruky v měsících min. 24 měsíců bez limitu motohodin | | | ……………… měsíců | |
|  | | | | | | |

- Vozidlo bude vybaveno dle ustanovení §32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

\* kde je uveden symbol „\*“ potom musí dodavatel uvést ANO, k ano může uvést hodnotu plnění, pokud je dále v závorce uveden pokyn, řídí se dodavatel ještě pokynem k vyplnění. Pokud je uvedeno u výbavy „nepovinné“, potom dodavatel vyplňuje pouze, pokud má v základní výbavě bez dopadu na nabídkovou cenu.

V ……………………dne…………………. 2025 Podpis: